1.1 安装扭矩

|  |
| --- |
| 建议安装值 |
| 名称 | 尺寸(inches) | 扭矩(Nm) | 方式 |
| 采暖出水口 | 3/4 '' | 25±2 Nm | 金属对金属（底板） |
| 卫浴进、出水口 | 1/2 '' | 17±2 Nm | 金属对金属（底板） |
| 压力探头口 | G1/4'' | 2±0.5Nm | 金属对金属 |
| 温度探头口 | G1/8'' | 1.5±0.5Nm | 金属对金属 |
| 压板式Φ7 |  |  |

1.2四线步进电机（CHSM01-24)接法及工作方式：

  

与步进电机接插件配合插口型号：Molex C-Grid III

90142-0006

1

3

2

4

|  |
| --- |
| 伸出←→缩回 |
| phase | 引脚号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| A＋ | 1 | + | + | - | - |
| A－ | 2 | - | - | + | + |
| B＋ | 3 | + | - | - | + |
| B－ | 4 | - | + | + | - |

1.3六线步进电机（CHSM01-26)接法及工作方式：

  

与步进电机接插件配合插口型号：Molex C-Grid III

90142-0006

5

1

4

2

3

6

|  |
| --- |
| 伸出←→缩回 |
| phase | 引脚号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| A＋ | 1 | + |  |  | + |
| COM | 2 | - | - | - | - |
| A－ | 3 |  | + | + |  |
| B＋ | 4 |  |  | + | + |
| COM | 5 | - | - | - | - |
| B－ | 6 | + | + |  |  |

1.4 传感器线接法如图示。

 

1.5 水泵联接

